Angebotsaufforderung

 
LV-Bezeichnung
03.08.2020

 

 

 
 
Projektbeschreibung: Projektbeschreibung

Für Rückfragen zu diesem Leistungverzeichnis steht Ihnen zur Verfügung:

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Ralf Lindinger
Produktmanager

codex GmbH & Co. KG I A company of Uzin Utz Group
Heuweg 5/1 | 89079 Ulm
Telefon: +49 731 927093-313 |Telefax: +49 731 927093 8313
E-Mail: ralf.lindinger@codex-x.com | Internet: http://www.codex-x.de
Handelsregister Ulm, HRA 724762
Geschäftsführer: Mario Meuler, Julian Utz

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 2 von 9
Datum: 03.08.2020

 

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

 			
010.	1,000		m2		........................	........................	
		Altuntergrund, Ebenheit prüfen, reinigen und
absaugen	
		Altuntergrund, gemäß mitgeltenden
Normen und Merkblättern prüfen, insbesondere die
Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 2 und im
Hinblick auf Tragfähigkeit und Feuchte.

Der Untergrund muss trocken sein.

Im Falle einer Betonsohle wird eine funktionierende
Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 vorausgesetzt.

Verschmutzungen der Vorgewerke reinigen, eventuell
schleifen und absaugen,bis ein belegereifer
Untergrund vorliegt. Der Abfall ist ordnungsgemäß
zu entsorgen.		

020.	1,000		m2		........................	........................	
		Grundieren saugfähiger, mineralischer Untergründe, codex FG 340	
	(01)	Grundieren von mineralischen trockenen
Untergründen vor Spachtelarbeiten mit
schnell trocknender Schutzgrundierung codex FG 340
nach Angaben des Herstellers.

Eigenschaften
+ Gebrauchsfertig
+ Schnell trocknend
+ Gutes Eindringvermögen
+ Für den Innen- und Aussenbereich
+ GISCODE D1/Lösemittelfrei
+ EMICODE EC1 PLUS/Sehr emissionsarm PLUS
+ Erfüllt Qualitätsstufe 4 gemäß
  DGNB-Kriterium ENV 1.2
  Risiken für die lokale Umwelt
+ Erfüllt die LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1)
  Low Emitting Materials

+ Verbrauch ca. 80 - 100 g/m²

 Angebotenes Produktl:  '....................'		

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 3 von 9
Datum: 03.08.2020

 

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

 			
030.	1,000		m2		........................	........................	
		Grundieren nicht saugfähiger und glatter Untergründe, codex PE 370	
	(01)	Grundieren nicht saugfähiger und glatter Untergründe
mit schnelltrocknender Dispersions-Carbongrundierung
codex PE 370 nach Angaben des Herstellers.

Eigenschaften
+ Griffige Oberfläche durch Carbonfaser-Technologie
+ Sehr gute Absperrung des Anmachwassers aus Mörteln
  und Spachtelmassen
+ Schnell trocknend
+ Haftbrücke auf dichte Untergründe
+ Für den Innen- und Außenbereich
+ GISCODE D1/Lösemittelfrei
+ EMICODE EC1 PLUS/Sehr emissionsarm

+ Verbrauch ca. 100 - 150 g/m²

 Angebotenes Produktl:  '....................'		

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 4 von 9
Datum: 03.08.2020

 

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

 			
040.	1,000		m2		........................	........................	
		Grundieren Kombi (vor Großformatverlegung ab 0,3 m²) von
calciumsulfatgebundenen, trockenen Untergründen mit
Kombi-Sperrgrundierung, z.B. codex FG 500 S + codex FG 500 H	
	(01)

(02)	Grundieren von calciumsulfatgebundenen, trockenen
Untergründen vor der Verlegung von großformatigen
Fliesen- und Natursteinbelägen ab 0,3 m² mit schnell
trocknender 1-K-Polyurethan-Sperrgrundierung codex FG
500 S und der folgenden Carbongrundierungcodex FG 500 H
oder gleichwertig nach Angaben des Herstellers.

Eigenschaften codex FG 500 S
+ Schützt feuchteempfindliche Untergründe
+ Wasserfrei
+ Geruchsneutral
+ Für den Innenbereich
+ GISCODE RU1/ Lösemittelfrei
+ EMICODE EC1 R PLUS/Sehr emissionsarm

+ Verbrauch ca. 80 - 150 g/m²

 angebotenes Produkt  '.....................'

Eigenschaften codex FG 500 H
+ Griffige Oberfläche durch Carbonfaser-Technologie
+ Schnell trocknend
+ Haftbrücke auf dichte Untergründe
+ Für den Innenbereich
+ GISCODE D1/Lösemittelfrei
+ EMICODE EC1 PLUS/Sehr emissionsarm

+ Verbrauch ca. 60 - 80 g/m²

 Angebotenes Produktl:  '...............'		

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 5 von 9
Datum: 03.08.2020

 

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

 			
050.	1,000		m2		........................	........................	
		Grundieren von mineralischen Untergründen, codex FG 550, 1-lagig	
	(01)	Grundieren von mineralischen Untergründen mit 2-K
Epoxidharzgrundierung codex FG 550 in einer Schicht
nach Angaben des Herstellers.

Die frische noch nasse Schicht ist im Überschuss mit
Quarzsand 0,3 - 0,8 mm UZIN Perlsand 0.8
nach Angaben des Herstellers abzustreuen.

Eigenschaften
+ Sehr gutes Eindringvermögen
+ GISCODE RE 1/Lösemittelfrei
+ EMICODE EC1 R PLUS/Sehr emissionsarm
+ Erfüllt Qualitätsstufe 4 gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2
  Risiken für die lokale Umwelt
+ Erfüllt die LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1)
  Low Emitting Materials - Adhesives and Sealants
  (LEED v4)

+ Verbrauch Epoxidharz ca. 300 - 600 g/m²

 Angebotenes Produktl:  '....................'		

060.	1,000		lfm		........................	........................	
		Randdämmstreifen 50 mm anbringen, codex Randdämmstreifen RD 50	
	(01)	codex Randdämmstreifen RD 50 an allen aufgehenden
Bauteilen anbringen nach Angaben des Herstellers.

Eigenschaften
+ Selbstklebend
+ Höhe 50 mm, Dicke 5 mm

 Angebotenes Produktl:  '....................'		

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 6 von 9
Datum: 03.08.2020

 

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

 			
070.	1,000		m2		........................	........................	
		Bodenflächen nivellieren und ausgleichen mit staubarmer, zementärer
Fliesenspachtelmasse, codex FM 100	
	(01)	Bodenflächen nivellieren, ausgleichen und entlüften mit
staubarmer, zementärer Fliesenspachtelmasse codex FM
100 der Festigkeitsklasse CT-C30-F7 nach Angaben
des Herstellers.

Schichtdicke im Mittel: ___ mm

Eigenschaften
+ Staubarm beim Anmischen
+ Für jeden Schichtdickenbereich (Ausnahme AS: max.
  5 mm)
+ Brandverhalten A1fl gemäß DIN EN 13501-1
+ Ausgezeichnet fließ- und pumpfähig
+ Für den Innenbereich
+ GISCODE ZP1/ Chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH)
+ EMICODE EC1 R PLUS/Sehr emissionsarm

+ Verbrauch ca. 1,5 kg/m² pro mm Schichtdicke

 Angebotenes Produktl:  '....................'		
 
080.	1,000		m2		........................	........................	
		Bodenfläche trocken verlegen mit Feinsteinzeugfliesen 
Ceram-Dry mit rückseitiger 2mm Korkbeschichtung und 
umlaufenden Korkrand von 1,5mm 	
	(01)	Typ CDXX-123 Format 600x600xX,X cm 

zu beziehen bei:
Q2 Concept GmbH
Rather Kreuzweg 47

40472 Düsseldorf

Tel. 02 11 – 20 54 50 - 0
Email: sales@q2concept.com	

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 7 von 9
Datum: 03.08.2020

 

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

 			
090.	1,000		m2		........................	........................	
		Fliesenbelag chemikalien-/abriebbeständig 2-20 mm verfugen,
codex X-Fusion	
	(01)	Verfugen des in Position 080. benannten Fliesenbelages mit
chemikalienbeständigem, abriebbeständigem,
wasserundurchlässigem Epoxidharzfugenmörtel, RG nach
DIN EN 13888 codex X-Fusion nach Angaben
des Herstellers.

Der Epoxidharzfugenmörtel besteht aus den 3 Komponenten
Harz, Härter und Farbsand.

Fugenbreite:         __________ mm (2 - 20 mm)

Farbton Fugenmörtel: __________
Farbtonauswahl siehe Fugen-Farbübersicht auf
www.codex-x.de

Eigenschaften
+ Beläge sind nach ca. 16 h begehbar
+ Beläge sind nach ca. 48 h belastbar
+ Farbstabil
+ Chemikalienbeständig
+ Leicht emulgier- und waschbar
+ Hoch mechanisch belastbar
+ Pflegeleicht, hygienisch dank geschlossener
  Oberfläche
+ Wasserfrei / für feuchteempfindliche Naturwerksteine
+ Für den Innen- und Außenbereich
+ GISCODE RE1/Lösemittelfrei
+ EMICODE EC1 R PLUS/Sehr emissionsarm
+ Erfüllt Qualitätsstufe 4 gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2
  Risiken für die lokale Umwelt
+ Erfüllt die LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1)
  Low Emitting Materials

+ Verbrauch ca. 0,15 - 0,8 kg/m²
  Je größer das Format, desto geringer Fugenanteil und
  Verbrauch.

 Angebotenes Produktl:  '....................'		

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 8 von 9
Datum: 03.08.2020

 

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

 			
100.	1,000		m2		........................	........................	
		Epoxidharzschleier nach Verfugung entfernen, codex RZ 60	
	(01)	Eventuell vorhandenen Epoxidharzschleier innerhalb
24 bis 48 h nach dem Verfugen mit Epoxidharzreiniger
codex RZ 60 gemäß Herstellerangaben entfernen.

Eigenschaften
+ Keine Verfärbung der Epoxidharzfuge
+ Verursacht keine Korrosion auf Edelstahl

+ Verbrauch ca. 100 - 150 g/m²

 Angebotenes Produktl:  '....................'		

110.	1,000		lfm		........................	........................	
		Fugen in Fliesenbelag mit Silikon elastisch verfugen, codex SG 10	
	(01)	Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen im Fliesenbelag und
Fugen an Einbauteilen mit acetatvernetzender, fungizid
und bakteriostatisch ausgerüsteter Silikondichtmasse
codex SG 10 nach Angaben des Herstellers und gemäß
Fugenplan nach Vorgaben des Planers verfugen.
Die frische Silikonoberfläche mit geeignetem
Glättmittel (kein Spülmittel) glätten.

Fugenquerschnitt:   ____ x ____ mm

Farbton Dichtmasse: __________(passend zum Fugenmörtel)
Farbtonauswahl siehe Fugen-Farbübersicht auf
www.codex-x.de

Eigenschaften
+ Gebrauchsfertig
+ Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet
+ Bewegungsaufnahme 25 %, dauerelastisch
+ UV-beständig
+ Für den Innen- und Außenbereich
+ EMICODE EC1 PLUS/Sehr emissionsarm
+ Erfüllt Qualitätsstufe 4 gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2
  Risiken für die lokale Umwelt
+ Erfüllt die LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1)
  Low Emitting Materials - Adhesives and Sealants
  (LEED v4)

+ Verbrauch ca. 30 ml/lfm bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt

 Angebotenes Produktl:  '....................'		

 

Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 9 von 9
Datum: 03.08.2020

 

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

 			
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................